From 13f4fb34280d2e2c92e7f8ba8eda9fce4291ca0e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Huazhong Tan <tanhuazhong@huawei.com>
Date: Sat, 30 May 2020 09:08:31 +0800
Subject: [PATCH 030/283] net: hns3: fix two coding style issues in
 hclgevf_main.c

mainline inclusion
from mainline-v5.8-rc1
commit 2adb8187e5439e5066c9893586e5079e89f9060a
category: cleanup
bugzilla: https://gitee.com/src-openeuler/kernel/issues/I8EJ0A

Reference: https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=2adb8187e5439e5066c9893586e5079e89f9060a

--------------------------------

Remove a redundant blank line in hclgevf_cmd_set_promisc_mode(),
and fix a reverse xmas tree coding style issue in
hclgevf_set_rss_tc_mode().

Reported-by: Jian Shen <shenjian15@huawei.com>
Signed-off-by: Huazhong Tan <tanhuazhong@huawei.com>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
Signed-off-by: Xiaodong Li <lixiaodong67@huawei.com>
---
 drivers/net/ethernet/hisilicon/hns3/hns3vf/hclgevf_main.c | 3 +--
 1 file changed, 1 insertion(+), 2 deletions(-)

diff --git a/drivers/net/ethernet/hisilicon/hns3/hns3vf/hclgevf_main.c b/drivers/net/ethernet/hisilicon/hns3/hns3vf/hclgevf_main.c
index 0ff126b5d688..c8b7b3ede445 100644
--- a/drivers/net/ethernet/hisilicon/hns3/hns3vf/hclgevf_main.c
+++ b/drivers/net/ethernet/hisilicon/hns3/hns3vf/hclgevf_main.c
@@ -677,8 +677,8 @@ static int hclgevf_set_rss_tc_mode(struct hclgevf_dev *hdev,  u16 rss_size)
 	u16 tc_size[HCLGEVF_MAX_TC_NUM];
 	struct hclgevf_desc desc;
 	u16 roundup_size;
-	int status;
 	unsigned int i;
+	int status;
 
 	req = (struct hclgevf_rss_tc_mode_cmd *)desc.data;
 
@@ -1171,7 +1171,6 @@ static int hclgevf_cmd_set_promisc_mode(struct hclgevf_dev *hdev,
 	send_msg.en_mc = en_mc_pmc ? 1 : 0;
 
 	ret = hclgevf_send_mbx_msg(hdev, &send_msg, false, NULL, 0);
-
 	if (ret)
 		dev_err(&hdev->pdev->dev,
 			"Set promisc mode fail, status is %d.\n", ret);
-- 
2.34.1

