From fe0b709d2fe196097796b3b964803226c6ca9578 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: hejingxian <hejingxian@huawei.com>
Date: Thu, 1 Dec 2022 23:02:21 +0800
Subject: [PATCH] ignore pin memory init in x86

Signed-off-by: hejingxian <hejingxian@huawei.com>
---
 misc/nvwa-pre.sh | 9 ++++++---
 1 file changed, 6 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/misc/nvwa-pre.sh b/misc/nvwa-pre.sh
index 69f6de9..18960e7 100644
--- a/misc/nvwa-pre.sh
+++ b/misc/nvwa-pre.sh
@@ -1,6 +1,6 @@
 #!/bin/bash
 
-set -e
+#set -e
 
 # 1. Increase last pid by 2011 from saved last pid.
 #    So services restoring may use its old pid.
@@ -32,8 +32,11 @@ else
 fi
 
 # 2. Enable Pin Memory
-modprobe pin_memory
-/usr/bin/nvwa-pin --init-pagemap-read
+is_x86=`uname -a | grep x86`
+if [[ $is_x86"X" == "X" ]]; then
+	modprobe pin_memory
+	/usr/bin/nvwa-pin --init-pagemap-read
+fi
 
 # 3. Enable PMEM
 grep -q "Persistent Memory" /proc/iomem || exit 0
-- 
2.20.1.windows.1

